# NNS_SndPlayerSetSeqArcNo

## 構文

      #include <nnsys/snd.h>

      void NNS_SndPlayerSetSeqArcNo(
              NNSSndHandle* handle,
              int seqArcNo,
              int index );

## 引数

`handle` | サウンドハンドルのポインタです。
`seqArcNo` | シーケンスアーカイブ番号です。
`index` | シーケンスアーカイブのインデックス番号です。

## 返り値

なし。

## 説明

シーケンスアーカイブ番号を設定します。

サウンドハンドル`handle`に、結びつけられたシーケンスのシーケンスアーカイブ番号を設定します。 サウンドハンドルが無効の場合は、何もしません。

シーケンスアーカイブ番号を設定すると、後で、設定したシーケンスアーカイブ番号を指定して、シーケンスを止めたりすることができるようになります。 詳しくは、`NNS_SndPlayerStopSeqBySeqArcNo`関数や、 `NNS_SndPlayerCountPlayingSeqBySeqArcNo`関数などを参照してください。

### 注意

この関数は、`NNS_SndArcPlayerStartSeqArc*`関数内で、 呼びだされています。再度、この関数を呼びだすと、設定した値が上書きされます。

この関数と、`NNS_SndPlayerSetSeqNo`関数は、 どちらか一方のみ呼びだします。両方呼びだすと、後から設定した方が有効になります。

## 参照

NNS_SndPlayerStopSeqBySeqArcNo, NNS_SndPlayerCountPlayingSeqBySeqArcNo, NNS_SndArcPlayerStartSeqArc*, NNS_SndPlayerSetSeqNo

## 履歴

2004/06/01 初版