G3_MultMatrix33

# G3*_MultTransMtx33

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_MultTransMtx33(const MtxFx33* mtx, const VECFx32* vec);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_MultTransMtx33(GXDLInfo* info, const MtxFx33* mtx, const VECFx32* vec);
      void G3C_MultTransMtx33(GXDLInfo* info, const MtxFx33* mtx, const VECFx32* vec);
      void G3BS_MultTransMtx33(GXDLInfo* info, const MtxFx33* mtx, const VECFx32* vec);
      void G3CS_MultTransMtx33(GXDLInfo* info, const MtxFx33* mtx, const VECFx32* vec);

## 引数

info | コマンドリスト情報
mtx | 乗算する行列へのポインタ
vec | 平行移動する移動量ベクトルへのポインタ

## 返り値

なし。

## 説明

カレント行列に左から平行移動行列と3x3行列を乗算する処理を一度の4x3行列乗算で行ないます。行列の各要素は、符号付き固定小数点数で、符号+整数部19ビット+ 小数部12ビットとなります。
カレント行列をCとすると、新しいカレント行列Cnewは以下の式のとおりです。

## 参照

G3*_MultMtx43, G3*_MultMtx33, G3*_Translate

## 履歴

Ver. 2004/08/02