# MI_GetCartridgeRomCycle1st

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `MICartridgeRomCycle1st MI_GetCartridgeRomCycle1st( void )`

## 引数

なし。

## 返り値

ROMカートリッジへの1stアクセスサイクルの設定。

## 説明

ROMカートリッジへの1stアクセスサイクルの設定を取得します。

返り値は、`MICartridgeRomCycle1st` 列挙型で、以下の意味を持ちます。

`MI_CTRDG_ROMCYCLE1_6` | 6サイクル
`MI_CTRDG_ROMCYCLE1_8` | 8サイクル
`MI_CTRDG_ROMCYCLE1_10` | 10サイクル
`MI_CTRDG_ROMCYCLE1_18` | 18サイクル

なお、AGBカートリッジにアクセスする際の設定として、`MI_SetAgbCartridgeFastestRomCycle()` が用意されています。

## 内部動作

IOレジスタの、EXMEMCNT(0x4000204)にアクセスしています。

## 参照

`MI_SetCartridgeRomCycle1st, MI_SetCartridgeRomCycle2nd,
MI_GetCartridgeRomAccess2nd
MI_SetAgbCartridgeFastestRomCycle`

## 履歴

2005/02/10 `MI_SetAgbCartridgeFastestRomCycle` の記述を追加
2004/07/01 名称変更。1→1st
2004/05/25 名前変更。Cartridge をつけた。
2003/12/18 初版