# WM_IsBssidEqual

## 構文

      #include <nitro/wm/ARM9/wm_api.h>

      static inline
      BOOL WM_IsBssidEqual( const u8* idp1 , const u8* idp2 );

      static inline
      BOOL WM_IsBssidEqual16( const u8* idp1 , const u8* idp2 );

## 引数

`idp1` | 比較するBSSIDへのポインタ WM_IsBssidEqual16( ) では、このアドレスは16bit境界でアラインメントされている必要があります。
`idp2` | 比較するBSSIDへのポインタ WM_IsBssidEqual16( ) では、このアドレスは16bit境界でアラインメントされている必要があります。

## 返り値

BSSIDが同一ならばTRUE
同一でなければFALSEを返します。

## 説明

２つのBSSIDを比較します。
双方の比較アドレスが16bit境界でアラインメントされている場合に限り WM_IsBssidEqual16( ) が使用可能で、いくらかのパフォーマンス向上が得られます。

## 参照

`WM_CopyBssid WM_CopyBssid16`

## 履歴

2005/02/10 WM_IsBssidEqual16 を追加
2004/11/10 初版