# SCFG_SupplyClockToDSP

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline void SCFG_SupplyClockToDSP( BOOL sw );

## 引数

sw | TRUE ならばDSPブロックへクロックを供給します。 FALSE ならば クロックの供給を停止します。

## 返り値

なし。

## 説明

DSP ブロックへのクロック供給を設定します。

安全のため、クロック停止はDSPブロックが停止している状態で行ってください。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_IsClockSuppliedToDSP()`

## 履歴

2007/10/03 初版