# SND_SetChannelTimer

## 構文

      #include <nitro/snd.h>

      void SND_SetChannelTimer( u32 chBitMask, int timer );

## 引数

`chBitMask` | チャンネルビットマスクです。どのチャンネルを操作するかを指定します。
`timer` | タイマー値です。値の範囲は、0x10〜0xffffです。

## 返り値

なし。

## 説明

チャンネルタイマーを変更します。

どのチャンネルを操作するのかは、チャンネルビットマスク`chBitMask`で指定します。各ビットは、最下位ビットがチャンネル0で、以下順にチャンネル1、チャンネル2、、、を表しています。ビットが立っているものに対応するチャンネルに対してのみ、操作を行います。

タイマー`timer`は、１サンプルを出力するクロック数を指定します。 １秒あたりのクロック数は、SND_TIMER_CLOCKで、約16.757MHz です。 例えば、サンプリングレートが`rate`[Hz]の波形データを、そのままの音程で再生する場合は、

    timer = SND_TIMER_CLOCK / rate

のように計算します。

### 注意

この関数は、ARM7コマンド予約関数です。 この関数を呼びだした後、 `SND_FlushCommand()` で コマンドを発行して始めて、処理が行われます。

また、処理の完了と同期を取る必要がある場合は、 まず、この関数呼び出しの直後に、 `SND_GetCurrentCommandTag()` で、コマンドタグを取得しておきます。 そしてコマンド発行後に、取得したコマンドタグを使って `SND_IsFinishedCommandTag()` または、 `SND_WaitForCommandProc()` を呼びだして、 処理の完了をチェックしたり、待ったりします。

## 参照

SND_FlushCommand, SND_GetCurrentCommandTag, SND_IsFinishedCommandTag, SND_WaitForCommandProc

## 履歴

2005/02/17 ARM7コマンド処理の注意書き追加
2004/07/20 初版