# NNS_SndArcStrmSetChannelPan

## 構文

      #include <nnsys/snd.h>

      void NNS_SndArcStrmSetChannelPan(
              NNSSndStrmHandle* handle,
              int chNo,
              int pan );

## 引数

`handle` | ストリームハンドルのポインタです。
`chNo` | チャンネル番号です。
`pan` | パン（定位）の値です。値の範囲は、0(左)〜 64(中央)〜 127(右) です。

## 返り値

なし。

## 説明

ストリームハンドル`handle`に結びつけられたストリームのチャンネルパンを変更します。 ストリームハンドルが無効の場合は、何もしません。

チャンネル番号`chNo`は、ストリームデータ中でのチャンネル番号です。 NITROサウンド回路に搭載されているチャンネルの番号とは、直接関係ありません。 例えば、ステレオストリームデータの場合、左チャンネルがチャンネル番号0、右チャンネルがチャンネル番号1となります。

デフォルトでは、モノラルデータは中央(64)で再生され、ステレオデータはチャンネル0が左(0)から、チャンネル1が右(127)から出力されます。 この関数を呼びだすと、このデフォルト設定の値を変更します。

## 参照

なし。

## 履歴

2004/08/10 初版