# GX_InitEx

## 構文

      #include <nitro/gx/gx.h>

      void GX_InitEx(u32 dma_no);

## 引数

dma_no | GXで使用するDMA番号を指定

## 返り値

なし。

## 説明

グラフィックスのレジスタで3D関連以外の各レジスタを初期化します。内部で`GX_SetPower(GX_POWER_ALL)` をコールしています。
GX関数内で使用するDMA番号を指定することができます。（デフォルトではDMA3を使用します）
引数にGX_DMA_NOT_USEを指定することで、DMAを使用しないように設定します。
この関数を呼び出す前に、`OS_InitLock()` または`OS_Init()` が呼び出されている必要があります。

## 参照

GX_Init, G3X_Init, G3X_Reset, G3X_InitTable, GX_InitNDMAEx

## 履歴

Ver. 2005/03/14

- リンクミス修正。

Ver. 2005/02/18

- 事前に OS_Init の呼び出しを必要とする旨の注意を追加。

Ver. 2004/07/28 初版