# NNS_SndPlayerSetTrackPan

## 構文

      #include <nnsys/snd.h>

      void NNS_SndPlayerSetTrackPan(
              NNSSndHandle* handle,
              u16 trackBitMask,
              int pan );

## 引数

`handle` | サウンドハンドルのポインタです。
`trackBitMask` | トラックビットマスクです。
`pan` | パン（定位）の変化の値です。値の範囲は、-128〜127です。

## 返り値

なし。

## 説明

シーケンストラックのパン（定位）を変更します。

サウンドハンドル`handle`に、結びつけられたシーケンスのトラックパンを変更します。 サウンドハンドルが無効の場合は、何もしません。

`trackBitMask`で、設定するトラックを指定します。 下位ビットから順に、トラック0、トラック1、トラック2、、、を表し、ビットが立っているトラック全てに対して、 パンを変更します。 例えば、トラック2とトラック5のパンを変更したい場合は、 (1 << 2) | (1 << 5) すなわち、0x0024 とします。

`pan`は、元々のパンの値にそのまま加算され、正の値で右の方へ、負の値で左の方へ移動します。 （呼ぶたびに加算されるわけではありません）

## 参照

なし。

## 履歴

2004/06/01 サウンドハンドルはシーケンスと結びつくように記述修正
2004/04/01 初版