MI_ReserveWram

# MI 関連の定数

## 説明

###
`MIWramPos` 共用体型

シンボル | 意味 | 備考
--- | --- | ---
`MI_WRAM_A` | WRAM-A を表します。 |
`MI_WRAM_B` | WRAM-B を表します。 |
`MI_WRAM_C` | WRAM-C を表します。 |

### `MIWramProc` 共用体型

シンボル | 意味 | 備考
--- | --- | ---
`MI_WRAM_ARM9` | ARM9 を表します。 |
`MI_WRAM_ARM7` | ARM7 を表します。 |
`MI_WRAM_DSP` | DSP を表します。 |

### `MIWramEnable` 共用体型

シンボル | 意味 | 備考
--- | --- | ---
`MI_WRAM_ENABLE` | イネーブルであることを表します。 |
`MI_WRAM_DISABLE` | ディセーブルであることを示します。。 |

### `MIWramOffset` 共用体型

シンボル | 意味 | 備考
--- | --- | ---
`MI_WRAM_OFFSET_0KB` | オフセットは0KBの位置であることを表します。 |
`MI_WRAM_OFFSET_32KB` | オフセットは32KBの位置であることを表します。 |
`MI_WRAM_OFFSET_64KB` | オフセットは64KBの位置であることを表します。 |
`MI_WRAM_OFFSET_96KB` | オフセットは96KBの位置であることを表します。 |
`MI_WRAM_OFFSET_128KB` | オフセットは128KBの位置であることを表します。 |
`MI_WRAM_OFFSET_160KB` | オフセットは160KBの位置であることを表します。 |
`MI_WRAM_OFFSET_192KB` | オフセットは192KBの位置であることを表します。 |
`MI_WRAM_OFFSET_224KB` | オフセットは224KBの位置であることを表します。 |

###
`MIWramSize` 共用体型

シンボル | 意味 | 備考
--- | --- | ---
`MI_WRAM_SIZE_0KB` | 大きさが 0KB であることを表します。 |
`MI_WRAM_SIZE_32KB` | 大きさが 32KB であることを表します。 |
`MI_WRAM_SIZE_64KB` | 大きさが 64KB であることを表します。 |
`MI_WRAM_SIZE_96KB` | 大きさが 96KB であることを表します。 |
`MI_WRAM_SIZE_128KB` | 大きさが 128KB であることを表します。 |
`MI_WRAM_SIZE_160KB` | 大きさが 160KB であることを表します。 |
`MI_WRAM_SIZE_192KB` | 大きさが 192KB であることを表します。 |
`MI_WRAM_SIZE_224KB` | 大きさが 224KB であることを表します。 |
`MI_WRAM_SIZE_256KB` | 大きさが 256KB であることを表します。 |

###
`MIWramImage` 共用体型

シンボル | 意味 | 備考
--- | --- | ---
`MI_WRAM_IMAGE_32KB` | イメージの領域が32KB 単位で繰り返すことを表します。 |
`MI_WRAM_IMAGE_64KB` | イメージの領域が64KB 単位で繰り返すことを表します。 |
`MI_WRAM_IMAGE_128KB` | イメージの領域が128KB 単位で繰り返すことを表します。 |
`MI_WRAM_IMAGE_256KB` | イメージの領域が256KB 単位で繰り返すことを表します。 |

## 参照

概要(ワークRAM)

## 履歴

2007/08/20 初版