# MB_CommBootRequestAll

## 構文

  `#include <nitro/mb.h>`
  `BOOL MB_CommBootRequestAll(void);
  `

## 引数

なし

## 返り値

正しく全ての子機にブート要求を送れれば TRUE を、そうでないなら FALSE を返します。

## 説明

現在親機とマルチブート処理を行っている全ての子機に対してブート要求を送信します。
すでに全ての子機からブート可能状態の通知を受信済みで、
かつその全ての子機へ正しく要求を送信できれば TRUE を返します。

## 参照

`MBCommPState
MB_CommBootRequest MB_CommGetParentState MB_CommGetChildUser MB_StartParent MB_End
`

## 履歴

2004/09/09 初版