# TWL-ManualViewerSD

TWL-ManualViewerSD は、TWL-ManualEditor で作成された電子取説バイナリファイル（blz）を TWL 開発用機材でプレビューするツールです。 TWL-ManualEditor と連動して動作する TWL-ManualViewer とは用途が異なり、 SD カードに格納された電子取説バイナリファイル（blz）を直接プレビューすることができます。

## セットアップ方法

TWL-ManualViewerSD は、TWL 開発用機材（開発用実機、IS-TWL-DEBUGGER、IS-TWL-CAPTURE）にインポートして使用するツールです。 以下の手順で、TWL 開発用機材にインポートしてください。

1. TWL-ManualViewerSD の本体（TwlManualTools/tools/ManualViewerSD/bin/ARM9-TS.LTD/TWLManualViewerSD.tad）を SD カードに入れて、 TwlSDK 付属のツール TwlNMenu を用いて TWL 開発用機材にインポートしてください。どのリージョンの本体にもインポートすることができます。 TwlNMenu の使用方法については、TwlSDK 付属のマニュアルを参照してください。
2. TWL 開発用機材にインポートされると、TWL 開発用機材の DSiメニューに TWL-ManualViewerSD のアイコンが表示されます。 以降は、このアイコンを起動することで TWL-ManualViewerSD を利用することができます。

3. TWL-ManualViewerSD が不要になった場合は、TwlNMenu を用いて TWL 開発用機材から削除することができます。 本ツールを表すイニシャルコード '4MVA' のタイトルを削除してください。

## 使用方法

TWL-ManualViewerSD の基本的な使い方を解説します。

1. プレビューする電子取説バイナリファイル（blz）を SD カードに入れます。SD カード内のファイル構成に制限はありません。 電子取説バイナリファイル（blz）は TWL-ManualEditor で作成されます。
2. SD カードを TWL 開発用機材に挿入して、TWL-ManualViewerSD を起動します。 TWL-ManualViewerSD は、SD カードを認識すると SD カード内部のフォルダ及びファイル構成を走査して、内容を階層的に表示します。

3. プレビューする電子取説バイナリファイル（blz）と表示言語を選択します。 表示言語は、電子取説バイナリファイル（blz）に含まれている言語から選択することができます。 操作方法の詳細は、SELECT ボタンで確認することができます。

4. 電子取説バイナリファイル（blz）と表示言語を選択すると、電子取説の内容が表示されます。 他のバイナリファイルや言語をプレビューする場合は、電子取説表示画面の「説明書を閉じる」ボタンをタッチするか、START ボタンを押してください。

## 画面の見方

TWL-ManualViewerSD の画面に表示される情報を解説します。

1. TWL-ManualViewerSD のバージョン情報です。作成された年月日が yymmdd 形式で表示されます。
2. 選択されている電子取説バイナリファイル（blz）の詳細情報です。 ファイルに含まれている言語情報と、ファイルの情報が表示されます。
3. 選択されているフォルダ（ファイル）の SD カード内のパスを示します。
4. 選択されているフォルダの内容を示します。 フォルダと電子取説バイナリファイル（blz）のみ表示されます。 フォルダ名の左側には、そのフォルダ以下に含まれる電子取説バイナリファイル（blz）の総数が表示されます。 電子取説バイナリファイル名の左側には、ファイルサイズが表示されます。

## その他の情報

TWL-ManualViewerSD の利用に際しての、その他の情報です。

- TWL-ManualViewerSD の実行中に SD カードの抜き差しを行うことができます。 SD カードの挿入を検知すると、内容の再走査が行われます。
- TWL-ManualViewerSD は、SD カード内の全ての電子取説バイナリファイル（blz）に含まれる言語情報を事前に解析します。 SD カードに含まれる電子取説バイナリファイル（blz）の総数に比例して、SD カードの走査にかかる時間が増大します。
- 対応していないバージョンの電子取説バイナリファイル（blz）や電子取説とは無関係の blz ファイルは、 無効なファイルとして認識され、プレビューすることはできません。
- 電子取説の表示に使用するメモリサイズは、実行時に確保可能な最大サイズを使用しています。

## 更新履歴

改訂日 | 更新内容
--- | ---
2009/07/03 | リリース。