# GX_SetBankForBGExtPltt

## 構文

  `#include <nitro/gx/gx_vramcnt.h>`
  `void GX_SetBankForBGExtPltt(GXVRamBGExtPltt bgExtPltt);`

## 引数

bgExtPltt | メイン2DエンジンのBG拡張パレットに割り当てるVRAMバンクを指定

## 返り値

なし。

## 説明

指定されたVRAMバンクをメイン2DエンジンのＢＧ拡張パレットに割り当てます。指定されたVRAMバンクがDisableになっているか、LCDCに割り当てられている場合に、そのVRAMバンクをメイン2DエンジンのBG拡張パレットに割り当てます。
(注意) BG拡張パレットにVRAMバンクを割り当てると、テキストBGでカラーモードを256色を指定するか、256x16パレットBGを選択した場合、BG拡張パレットのパレット情報を参照します。その他の場合は標準パレットを参照することになります。

`GX_VRAM_BGEXTPLTT_NONE` | BG拡張パレットにVRAMバンクを割り当てません。
`GX_VRAM_BGEXTPLTT_01_F` | BG拡張パレットのスロット0,1を確保します。VRAM-Fを割り当てます。
`GX_VRAM_BGEXTPLTT_23_G` | BG拡張パレットのスロット2,3を確保します。VRAM-Gを割り当てます。
`GX_VRAM_BGEXTPLTT_0123_E` | BG拡張パレットのスロット0,1,2,3を確保します。VRAM-Eを割り当てます。
`GX_VRAM_BGEXTPLTT_0123_FG` | BG拡張パレットのスロット0,1,2,3を確保します。VRAM-F,Gを割り当てます。

以下に`GXVRamBGExtPltt`型の型定義を示しておきます。

    typedef enum
    {
        GX_VRAM_BGEXTPLTT_NONE    = 0x0000,
        GX_VRAM_BGEXTPLTT_01_F    = GX_VRAM_F,              // BGExtPltt 0-1 <--- Caution
        GX_VRAM_BGEXTPLTT_23_G    = GX_VRAM_G,              // BGExtPltt 2-3 <--- Caution // BGCNTで共有設定するときに使用できる
        GX_VRAM_BGEXTPLTT_0123_E  = GX_VRAM_E,              // BGExtPltt 0-3
        GX_VRAM_BGEXTPLTT_0123_FG = GX_VRAM_F | GX_VRAM_G   // BGExtPltt 0-1,2-3
    }
    GXVRamBGExtPltt;

## 参照

GX_GetBankForBGExtPltt, GX_ResetBankForBGExtPltt, GX_DisableBankForBGExtPltt, GX_GetSizeOfBGExtPltt

## 履歴

Ver. 2004/02/09

- 注意書きを追加。

Ver. 2004/01/19