M2d Demos

# 電子取説表示ライブラリ(M2d)サンプルデモ

## 場所

`$TwlManualTools/build/demos/m2d`

## コンパイル方法

`$TwlManualTools/build/demos/m2d/` ディレクトリに移り、

> `% make`

と入力します。コンパイルが始まり、NAND アプリのインポート形式である `.tad` ファイルが、

> `$TwlManualTools/build/demos/m2d/(サンプル名)/bin/(プラットフォーム)/(ターゲット)/`

の下に生成されます。例えば、

> `$TwlManualTools/build/demos/m2d/simple/bin/ARM9-TS.LTD/Release/`

には `simple` デモのTWL専用リリース版のインポート用ファイルが生成されます。

## 実行方法

`$TwlManualTools/build/demos/m2d/(サンプル名)/bin/(プラットフォーム)/(ターゲット)/` ディレクトリに移ります。 下記のいずれかの方法で実行します。

- IS-TWL-DEBUGGER ソフトウェアで `*.tad` ファイルを開いてインポート/実行する。
- $TwlSDK/bin/ARM9-TS/Rom/TwlNmenu.srl を使用して、SD カードに格納した `*.tad` ファイルをインポートした後、起動する。

## 説明

`simple` | サンプルの電子取説を表示します。
`explicitLang` | 電子取説を表示する言語を明示的に指定して電子取説を表示します。

## 動作環境

すべてのサンプルについて、IS-TWL-DEBUGGER での正常動作を確認しています。

## 参照

`M2d関数一覧`

## 履歴

2008/12/15 explicitLangサンプルを追加。コンパイル方法、実行方法の説明を変更。
2008/10/02 初版