# SCFG_SetCameraCKIClock

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline void SCFG_SetCameraCKIClock( BOOL sw );

## 引数

sw | CAM_CKI クロックの制御フラグ。 TRUE ならば CAM_CKI イネーブル (16.67MHz を出力) FALSE ならば CAM_CKI ディセーブル (Low固定出力)

## 返り値

なし。

## 説明

カメラ用 CAM_CKI クロックを設定します。

引数 sw が TRUE ならば CAM_CKI イネーブルとなり、16.76MHz のクロックを出力します。FALSE ならば CAM_CKI ディセーブルとなり、Low 固定出力となります。

安全のため、カメラモジュールの動作中に CAM_CKI ディセーブルとしないでください。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_IsCameraCKIClockEnable()`

## 履歴

2007/10/03 初版