# OS_DisableInterrupts

## 構文

  `#include <nitro/os.h>`
  `OSIntrMode OS_DisableInterrupts( void );`

## 引数

なし。

## 返り値

この関数を呼ぶ前の状態を表す値を返します。

返り値の型は `OSIntrMode` ( `u32` の typedef ) ですが、返り得る値は以下の `OSIntrMode_Irq` 列挙型　の値のどちらかです。

値 | 以前の状態
--- | ---
OS_INTRMODE_IRQ_DISABLE | IRQディセーブル(禁止)
OS_INTRMODE_IRQ_ENABLE | IRQイネーブル(許可)

## 説明

IRQ 割り込みを禁止します。

ここで禁止するのは、すべての割り込みのマスターイネーブルです。IRQ割り込み要因のイネーブルを個別にセットしていても、この関数でIRQを禁止していると割り込みは発生しません。

返り値は、この関数を呼ぶ以前の状態を表す値です。

## 内部動作

CPSRレジスタ(current program status register)の IRQ割り込みの制御ビットをセット(セットがディセーブル)にしています。

## 参照

`OS_EnableInterrupts, OS_RestoreInterrupts
`

## 履歴

2005/03/08 用語統一 [割込み] → [割り込み]
2004/03/04 FIQ は処理に含めないようにした
2004/01/14 FIQ も処理に含めるようにした
2003/12/01 初版