# GX_IsVBlank

## 構文

      #include <nitro/gx/gx.h>

      s32 GX_IsVBlank();

## 引数

なし

## 返り値

Vブランク期間中ではない(0)か、Vブランク期間中(0以外)

## 説明

Vブランク期間中かどうかテストします。Vブランク期間中であれば0以外、Vブランク期間中でなければ0を返します。

## 注意

ハードウェアによるVブランク期間フラグは192ラインに入った瞬間に1となり、262ラインに入った瞬間に0となります。
本関数はこのフラグ値によって判定するため、Vブランク期間はVカウンタ値が192〜261の範囲となり262の場合を含まないことに注意してください。

## 参照

GX_VBlankIntr, GX_IsHBlank

## 履歴

Ver. 2005/02/17 Vブランク期間に関する注意事項を追加
Ver. 2004/01/19 初版