# MB_CommGetChildrenNumber

## 構文

  `#include <nitro/mb.h>`
  `u8 MB_CommGetChildrenNumber(void);
  `

## 引数

なし

## 返り値

現在親機に接続されている子機の総数を返します。

## 説明

現在親機に接続されている子機の総数を取得します。
『接続されている子機』として計上されるのは、
`MB_COMM_PSTATE_REQ_ACCEPTED`状態に遷移してから
`MB_COMM_PSTATE_DISCONNECTED`状態に遷移するまでの全ての子機です。
子機からの通信が不意に切断されるなどした場合、親機がそれを検出し
MB_COMM_PSTATE_DISCONNECTED 状態に遷移するまでに
約 4 秒の遅延があることに注意してください。

## 参照

`MBCommPState
MB_CommGetParentState MB_CommGetChildUser MB_StartParent MB_End
`

## 履歴

2004/10/21 NITRO-SDK 2.0 PR5 以前のバージョンのままであった仕様説明の記述を修正
2004/09/10 記述修正
2004/08/09 初版