# NNS_SndUnlockChannel

## 構文

      #include <nnsys/snd.h>

      void NNS_SndUnlockChannel( u32 chBitFlag );

## 引数

`chBitFlag` | ロックを解除するチャンネルのビットフラグ

## 返り値

なし。

## 説明

チャンネルのロックを解除します。

`chBitFlag`で、ロックを解除するチャンネルを指定します。 下位ビットから順に、チャンネル0、チャンネル1、チャンネル2、、、を表し、 ビットが立っているチャンネル全てのロックを解除します。 例えば、チャンネル2とチャンネル5をロックを解除したい場合は、、 (1 << 2) | (1 << 5) すなわち、0x0024 とします。

### 注意

`NNS_SndLockChannel`関数と この関数は、必ず一対一対応で呼びだす必要があります。 ロックしていないチャンネルのロック解除を行うなどすると、 思わぬ誤動作を引き起こしますので、注意してください。

## 参照

NNS_SndLockChannel

## 履歴

2004/10/25 初版