# NNS_SndPlayerSetTrackModSpeed

## 構文

      #include <nnsys/snd.h>

      void NNS_SndPlayerSetTrackModSpeed(
              NNSSndHandle* handle,
              u16 trackBitMask,
              int speed );

## 引数

`handle` | サウンドハンドルのポインタです。
`trackBitMask` | トラックビットマスクです。
`speed` | モジュレーションスピードの値です。値の範囲は、0〜255です。

## 返り値

なし。

## 説明

シーケンストラックのモジュレーションスピードを変更します。

サウンドハンドル`handle`に、結びつけられたシーケンスのモジュレーションスピードを変更します。 サウンドハンドルが無効の場合は、何もしません。

`trackBitMask`で、設定するトラックを指定します。 下位ビットから順に、トラック0、トラック1、トラック2、、、を表し、ビットが立っているトラック全てに対して、 モジュレーションスピードを変更します。 例えば、トラック2とトラック5のモジュレーションスピードを変更したい場合は、 (1 << 2) | (1 << 5) すなわち、0x0024 とします。

`speed`のデフォルトは16で、約6.4Hzに相当します。 値が２倍になると、周波数も２倍になります。

### 注意

シーケンスデータ中でも、モジュレーションスピードを設定していた場合は、 後から設定した方が有効になります。

## 参照

なし。

## 履歴

2004/06/01 サウンドハンドルはシーケンスと結びつくように記述修正
2004/04/01 初版