# GX_DispOff

## 構文

  `#include <nitro/gx/gx.h>`
  `void GX_DispOff(void);`

## 引数

なし

## 返り値

なし

## 説明

メイングラフィックスエンジン（2D／3D／VRAM表示／メインメモリ表示）のLCDへの出力をＯＦＦにします。

###
PM_SetLCDPower() との間隔について

本関数で画面オフしてから、`PM_SetLCDPower( PM_LCD_POWER_OFF )` で LCD モジュールへの電源供給を切るまでの間隔が2フレーム以内だった場合(正確には 2回 Vブランク を迎えていない場合) 、次に画面オンにしたときに残像が出るのを防ぐために 2回 Vブランクを待つようになっています。

## 参照

## 履歴

2008/06/25 `PM_SetLCDPower()` との間隔について記述
2004/02/09 初版