G3_ViewPort

# G3*_ViewPort

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_ViewPort(int x1, int y1, int x2, int y2);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_ViewPort(GXDLInfo* info, int x1, int y1, int x2, int y2);
      void G3C_ViewPort(GXDLInfo* info, int x1, int y1, int x2, int y2);
      void G3BS_ViewPort(GXDLInfo* info, int x1, int y1, int x2, int y2);
      void G3CS_ViewPort(GXDLInfo* info, int x1, int y1, int x2, int y2);

## 引数

info | コマンドリスト情報
x1 | 左下のＸ座標
y1 | 左下のＹ座標
x2 | 右上のＸ座標
y2 | 右上のＹ座標

## 返り値

なし。

## 説明

ビューポートを設定します。ビューポートの設定座標値は、X座標は0〜255、Y座標は0〜191です。

## 参照

## 履歴

Ver. 2004/01/19