# NNS_G2dApplyToHWSoftEmu

## 構文

      #include <nnsys/g2d/g2d_Oam.h>

      void NNS_G2dApplyToHWSoftEmu
                                      (
                                          NNSG2dOamManagerInstance*       pMan,
                                          const NNSG2dImageAttr*          pTexImageAttr,
                                          u32                             texBaseAddr,
                                          u32                             pltBaseAddr
                                      );

## 引数

pMan | [IN] OAMマネージャ実体
pTexImageAttr | [IN] テクスチャ属性
texBaseAddr | [IN] テクスチャベースアドレス
pltBaseAddr | [IN] パレットベースアドレス

## 返り値

なし。

## 説明

内部バッファの内容を3Dグラフィックスエンジンを使用して、描画します。
3Dグラフィックスエンジンが使用するテクスチャデータ、パレットデータ、の設定のための情報を引数で指定します。
カメラの設定をすませておくことが必要です。 カメラの設定はNNS_G2dSetupSoftwareSpriteCamera（）を使用してください。 本関数は NNS_G2dApplyOamManagerToHWSprite() に 改名されました。本関数は、過去のバージョンとの互換性維持のため、別名としてのこされます。

## 参照

`NNS_G2dApplyOamManagerToHWSprite
` `NNS_G2dApplyOamManagerToHW
NNS_G2dSetupSoftwareSpriteCamera
`

## 履歴

2004/08/02 関数改名の実施

2004/05/28 初版