G3_Color

# G3*_Color

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_Color(GXRgb color);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_Color(GXDLInfo* info, GXRgb rgb);
      void G3C_Color(GXDLInfo* info, GXRgb rgb);
      void G3BS_Color(GXDLInfo* info, GXRgb rgb);
      void G3CS_Color(GXDLInfo* info, GXRgb rgb);

## 引数

info | コマンドリスト情報
rgb | 頂点カラー

## 返り値

なし。

## 説明

頂点カラーを直接設定します。頂点カラーは、次の`G3*_Color(), G3*_Normal(), G3*_MaterialColorDiffAmb()` (頂点カラーセットフラグ)のいずれかのコマンドによってカレント頂点カラーが更新されるまで有効です。このため、複数の頂点で頂点カラーを共有することが出来ます。

## 参照

G3*_Normal, G3*_MaterialColorDiffAmb

## 履歴

Ver. 2004/01/19