# CARD_GetThreadPriority

## 構文

  `#include <nitro/card.h>`
  `u32 CARD_GetThreadPriority( void );`

## 引数

なし。

## 返り値

現在のCARD非同期処理スレッドの優先度を返します。

## 説明

現在のCARD非同期処理スレッドの優先度を返します。
このスレッドは、CARD_ReadRomAsync( ) などのCARD非同期関数が
引数や動作環境に制約を受けてIRQハンドラだけで実行できない場合に、内部で使用されます。
このスレッドの優先度の初期値はCARD_THREAD_PRIORITY_DEFAULTに設定されており、CARD_SetThreadPriority( ) で変更可能です。

## 参照

`CARD_SetThreadPriority, CARD_ReadRomAsync, CARD_ReadEepromAsync, CARD_WriteEepromAsync, CARD_VerifyEepromAsync, CARD_WriteAndVerifyEepromAsync`

## 履歴

2004/07/28 説明とリンクの追加
2004/07/19 初版