# RTC_SetAlarmInterrupt

## 構文

  `#include <nitro/rtc.h>`

      void RTC_SetAlarmInterrupt( RTCInterrupt interrupt );

## 引数

interrupt | コールバック関数へのポインタ このコールバックは割り込みハンドラ内から呼び出されます。

## 返り値

なし。

## 説明

リアルタイムクロックのアラーム割り込みが発生した際に呼び出されるユーザコールバック関数を指定します。
この関数によってコールバック関数を指定していない場合は割り込みは無視されます。
アラームチャンネルは２つありますが、割り込みは共通で１つになります。

## 参照

`RTCInterrupt, RTC_GetAlarmStatus, RTC_GetAlarmParam, RTC_SetAlarmStatus, RTC_SetAlarmParam`

## 履歴

2005/06/27 コールバックが割り込みハンドラから呼び出される旨を補足
2005/03/08 用語統一 [割込み] → [割り込み]
2004/05/18 初版