# RTC_SetTime

## 構文

  `#include <nitro/rtc.h>`

      RTCResult RTC_SetTime( const RTCTime* time );

## 引数

time | 時刻データを格納したバッファへのポインタ

## 返り値

要求が成功した場合に 0 を返します。
要求が失敗した場合には 0 以外を返します。

## 説明

リアルタイムクロックに時刻データを書き込みます。
この関数はARM7に時刻データ書き込み要求を発行し、ARM7からの応答を待って処理結果を返します。
`RTC_SetTimeAsync()` の同期版です。

## 注意

書き込む時刻データには、存在しない時分秒を指定しないで下さい。
また、この関数は同期を取る為にPXI割り込みを待ちますので、PXI割り込みを禁止した状態で呼び出さないようにして下さい。
なお、アプリケーションが時刻を変更する事は禁止されていますので、本APIは開発途中のデバッグ時以外は使用しないで下さい。
FINALROMビルドでは、この関数は常に失敗してRTC_RESULT_INVALID_COMMANDが返されます。

## 参照

`RTC_SetTimeAsync, RTC_GetTime, RTC_GetTimeAsync, RTCResult, RTCTime`

## 履歴

2009/07/29 FINALROMビルドでは時刻設定コマンドが常に失敗する旨を追記
2005/03/08 用語統一 [割込み] → [割り込み]
2004/07/01 時間表記の統一による記述変更
2004/05/18 初版