# RTC_GetAlarmStatus

## 構文

  `#include <nitro/rtc.h>`

      RTCResult RTC_GetAlarmStatus(
                  RTCAlarmChan	chan,
                  RTCAlarmStatus*	status );

## 引数

chan | アラームチャンネルをRTCAlarmChan列挙型で指定します。
status | アラーム状態を受け取るRTCAlarmStatus列挙型の変数へのポインタ

## 返り値

要求が成功した場合に 0 を返します。
要求が失敗した場合には 0 以外を返します。

## 説明

リアルタイムクロックからアラーム割り込み許可状態を読み出します。
この関数はARM7にアラーム割り込み許可状態読み出し要求を発行し、ARM7からの応答を待って処理結果を返します。
`RTC_GetAlarmStatusAsync()` の同期版です。

## 注意

この関数は同期を取る為にPXI割り込みを待ちますので、PXI割り込みを禁止した状態で呼び出さないようにして下さい。

## 参照

`RTC_GetAlarmStatusAsync, RTC_SetAlarmStatus, RTC_SetAlarmStatusAsync, RTCResult, RTCAlarmChan, RTCAlarmStatus`

## 履歴

2005/03/08 用語統一 [割込み] → [割り込み]
2004/05/18 初版