# SCFG_IsClockSuppliedToWram

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline BOOL SCFG_IsClockSuppliedToWram( void );

## 引数

なし。

## 返り値

TRUE ならば 共有WRAM(WRAM-A/B/C) ブロックへクロックが供給されています。
FALSE ならばされていません、。

## 説明

共有WRAM(WRAM-A/B/C) ブロックへクロックが供給されているかの設定を取得します。

この設定は ARM7 で行われます。この関数はその設定を読むためのものです。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要

## 履歴

2007/10/03 初版