# NNS_G2dEntryOamManExOamWithAffineIdx

## 構文

      #include <nnsys/g2d/g2d_OAMEｘ.h>

      BOOL NNS_G2dEntryOamManExOamWithAffineIdx(
                                          NNSG2dOamManagerInstanceEx*     pMan,
                                          const GXOamAttr*                pOam,
                                          u8                              priority,
                                          u16                             affineIdx );

## 引数

pMan | [OUT] 拡張OAMマネージャ実体
pOam | [IN] OAMアトリビュート
priority | [IN] 描画優先度
affineIdx | [IN] アフィンインデックス

## 返り値

登録の成否

## 説明

拡張OAMマネージャにOBJを、描画時の登録順を指定して登録します。
アフィンインデックスを指定します。

## 同一表示優先度OAMグループでの描画順に関する注意点

       ・アフィン変換されたOAMはマネージャ内部で別リストで管理されており、NNS_G2dApplyOamManExToBaseModule()関数
         呼び出しのタイミングで実際のアフィンパラメータ番号の解決が行われた後、通常のOAMリストの先頭へと移動されます。
         そのため、同一表示優先度が指定されたOAMグループ内では、アフィン変換されたOAMは、
         アフィン変換されていないOAMよりも先に登録関数呼び出しが行われることになります。

本関数はNNS_G2dEntryNewOamWithAffineIdxExから改名されました。以前の関数は互換性維持のために別名として残されます。

## 参照

`NNS_G2dEntryNewOamWithAffineIdxEx
` `NNS_G2dEntryOamManExOam
`

## 履歴

2005/03/28 同一の表示優先度が指定されたOAMグループの描画順に関する注意を追加

2004/08/02 関数改名の実施

2004/06/22 初版