G3_VtxDiff

# G3*_VtxDiff

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_VtxDiff(fx16 x, fx16 y, fx16 z);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_VtxDiff(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3C_VtxDiff(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3BS_VtxDiff(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);
      void G3CS_VtxDiff(GXDLInfo* info, fx16 x, fx16 y, fx16 z);

## 引数

info | コマンドリスト情報
x | 頂点座標データの差分のx成分
y | 頂点座標データの差分のy成分
z | 頂点座標データの差分のz成分

## 返り値

なし。

## 説明

頂点座標を最後に設定したデータの差分値で指定します。x,y,zはそれぞれ、-0.125(0xFE00)以上0.125(0x200)未満である必要があります。パラメータは内部で1ワードにパッキングされます。

## 参照

G3*_Vtx, G3*_Vtx10, G3*_VtxXY, G3*_VtxXZ, G3*_VtxYZ

## 履歴

Ver. 2004/01/19