# CTRDG_GetPhiClock

## 構文

  `#include <nitro/ctrdg.h>`
  `CTRDGPhiClock CTRDG_GetPhiClock( void )`

## 引数

なし。

## 返り値

PHI端子出力制御の設定。

## 説明

PHI端子出力制御の設定を取得します。

返り値 は `CTRDGPhiClock` 列挙型で、以下の意味を持ちます。

`CTRDG_PHI_CLOCK_LOW` | Lowレベル出力
`CTRDG_PHI_CLOCK_4MHZ` | 4.19MHzクロック出力
`CTRDG_PHI_CLOCK_8MHZ` | 8.38MHzクロック出力
`CTRDG_PHI_CLOCK_16MHZ` | 16.76MHzクロック出力

この関数では ARM9 の設定値を読み取って値を返します。(通常は ARM9 と ARM7 は同じ設定値で使用します。`CTRDG_SetPhiClock()` は両プロセッサの設定を同時に行う関数です。)

## 内部動作

IOレジスタの、EXMEMCNT(0x4000204)にアクセスしています。

## 参照

`CTRDG_SetPhiClock
`

## 履歴

2006/04/28 MI_ から CTRDG_ に移動
2003/12/18 初版