# CAMERA_SetVsyncCallback

## 構文

  `#include <twl/camera.h>`
  `void CAMERA_SetVsyncCallback(CAMERAIntrCallback callback);`

## 引数

callback | カメラVSYNC割り込み時に呼び出すコールバック関数

## 返り値

なし

## 説明

カメラのVSYNC割り込み時に呼び出すコールバック関数を設定します。
VSYNC割り込みはカメラがキャプチャ中であるかは関係なく、起動状態であれば発生します。そのため、`CAMERA_I2CActivate()` で起動さえしていれば、`CAMERA_IsBusy()` がFALSEであろうが関係なく VSYNC割り込みが発生することに注意してください。

## 参照

`CAMERA_I2CActivate、CAMERA_IsBusy`

## 履歴

2008/06/26 初版