# NNS_G2dSetCellTransferStateRequested

## 構文

      #include <nnsys/g2d/g2d_CellTransferManager.h>

      void NNS_G2dSetCellTransferStateRequested(
                                  u32     handle,
                                  u32     srcOffset,
                                  u32     szByte );

## 引数

handle | [IN] セルVRAM転送状態オブジェクトのハンドル
srcOffset | [IN] 転送元データ先頭からの オフセット値
szByte | [IN] 転送サイズ

## 返り値

なし

## 説明

セルVRAM転送状態オブジェクトをVRAM転送請求状態に設定します
VRAM転送請求状態に設定された、状態オブジェクトはNNS_G2dUpdateCellTransferStateManager()内でチェックされ被描画フラグが有効であれば、実際にVRAM転送が請求されます。

## 参照

`NNS_G2dUpdateCellTransferStateManager
`

## 履歴

2004/07/20 初版