# NNS_G3D_SBC_NOP

## 命令のフォーマット

オフセット（バイト単位） | 説明
--- | ---
0 | `NNS_G3D_SBC_NOP`

## 説明

NNS_G3D_SBC_NOP命令はそれ自体は何も行いませんが、コールバック処理を挿入することは可能です。コールバック処理は1回だけ入れることが可能で、どのようなタイミングを指定しても同様の場所でコールバック関数が実行されます。1バイト長の命令でオペランドは持ちません。

コールバック関数の呼び出しタイミング | 用途
--- | ---
`NNS_G3D_SBC_CALLBACK_TIMING_A` | どのタイミングを指定しても同じ場所でコールバック関数が呼び出されます。
`NNS_G3D_SBC_CALLBACK_TIMING_B`
`NNS_G3D_SBC_CALLBACK_TIMING_C`

## 参照

## 履歴

2004/10/14 記述の追加
2004/08/02 初版