# SCFG_SupplyClockToCamera

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline void SCFG_SupplyClockToCamera( BOOL sw );

## 引数

sw | TRUE ならばカメラインターフェースブロックへクロックを供給します。 FALSE ならばクロック供給を停止します。

## 返り値

なし。

## 説明

カメラインターフェースブロックへのクロック供給の設定を行います。

安全のため、クロックの停止はカメラインターフェースブロックが停止している状態で行ってください。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_IsClockSuppliedToCamera()`

## 履歴

2007/09/04 初版