# MI_GetCartridgeRamCycle

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `MICartridgeRamCycle MI_GetCartridgeRamCycle( void )`

## 引数

なし。

## 返り値

カートリッジRAM領域へのアクセスサイクルの設定。

## 説明

カートリッジRAM領域へのアクセスサイクルの設定を取得します。

返り値は、`MICartridgeRamCycle` 列挙型で、以下の意味を持ちます。

`MI_CTRDG_RAMCYCLE_6` | 6サイクル
`MI_CTRDG_RAMCYCLE_8` | 8サイクル
`MI_CTRDG_RAMCYCLE_10` | 10サイクル
`MI_CTRDG_RAMCYCLE_18` | 18サイクル

## 内部動作

IOレジスタの、EXMEMCNT(0x4000204)にアクセスしています。

## 参照

`MI_SetCartridgeRamCycle,
MI_GetCartridgeRomCycle1st, MI_GetCartridgeRomCycle2nd
`

## 履歴

2004/05/25 名前変更。cartridge をつけた。
2003/12/18 初版