# CARD_TerminateForPulledOut

## 構文

      #include <nitro/card.h>

      void CARD_TerminateForPulledOut( void );

## 引数

なし。

## 返り値

なし。

## 説明

ARM7ともにプログラムを停止します。カード抜けを検出した後に呼ばれる関数です。
ただし、この関数が呼ばれた時に蓋が閉じられていれば電源をオフにします。

カード抜けは、`CARD_SetPulledOutCallback()` で設定したコールバックや、`CARD_IsPulledOut()` などで検出してください。

内部ではPXI 通信によりARM7に停止通知を行いますので、PXI 割り込みを禁止している状態でこの関数を呼ばないようにしてください。

## 参照

`CARD_SetPulledOutCallback, CARD_IsPulledOut
`

## 履歴

2004/11/10 蓋が閉じられていたら電源をオフにすることを追記
2004/09/16 初版