# MB_CommStartSending

## 構文

  `#include <nitro/mb.h>`
  `BOOL MB_CommStartSending( u16 child_aid );
  `

## 引数

child_aid | ダウンロード開始通知を送信する子機を指す aid

## 返り値

指定した子機が接続許可を受けていれば TRUE を、そうでないなら FALSE を返します。

## 説明

現在親機から接続許可を受けている特定の子機に対してダウンロード開始通知を送信します。
指定した子機が接続許可を受けていれば TRUE を返します。
親機通信状態がMB_COMM_PSTATE_REQ_WAIT_TO_SENDである時、子機がダウンロード開始通知を待っていることを示します。

## 参照

`MBCommPState
MB_CommStartSendingAll MB_CommGetParentState MB_CommGetChildUser MB_CommResponseRequest MB_StartParent MB_End
`

## 履歴

2004/09/10 説明を追加
2004/09/09 引数を追加
2004/08/27 初版