# GXOamAffine

## 定義

  `#include <nitro/gx/g2_oam.h>`

      typedef struct
      {
          u16 _0;
          u16 _1;
          u16 _2;
          s16 PA;
          u16 _4;
          u16 _5;
          u16 _6;
          s16 PB;
          u16 _8;
          u16 _9;
          u16 _10;
          s16 PC;
          u16 _12;
          u16 _13;
          u16 _14;
          s16 PD;
      }
      GXOamAffine;

## 要素

PA | アフィン変換パラメータ、 同ラインX方向移動量dx。
PB | アフィン変換パラメータ、 次ラインX方向移動量dmx。
PC | アフィン変換パラメータ、 同ラインY方向移動量dy。
PD | アフィン変換パラメータ、 次ラインY方向移動量dmy。

## 説明

OAMのアフィン変換パラメータPA,PB,PC,PDを操作するための構造体です。

## 参照

G2_SetOBJAffine

## 履歴

2004/11/05 初版