# MI_SetCartridgeRomCycle1st

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `void MI_SetCartridgeRomCycle1st( MICartridgeRomCycle1st c1 )`

## 引数

c1 | カートリッジROM領域へアクセスの1stアクセスサイクル

## 返り値

なし。

## 説明

カートリッジROM領域への1stアクセスサイクルを設定します。
2nd以降のアクセスサイクルを設定するのは `MI_SetCartridgeRomCycle2nd()`で行います。
アクセスサイクルの計算方法とAGBカートリッジに関する注意については、 `MI_SetAgbCartridgeFastestRomCycle()` のリファレンスを参照ください。

引数c1 は、`MICartridgeRomCycle1st` 列挙型で、以下の意味を持ちます。

`MI_CTRDG_ROMCYCLE1_6` | 6サイクル
`MI_CTRDG_ROMCYCLE1_8` | 8サイクル
`MI_CTRDG_ROMCYCLE1_10` | 10サイクル
`MI_CTRDG_ROMCYCLE1_18` | 18サイクル

## 内部動作

IOレジスタの、EXMEMCNT(0x4000204)にアクセスしています。

## 参照

`MI_GetCartridgeRomCycle1st, MI_SetCartridgeRomCycle2nd, MI_GetCartridgeRomCycle2nd, MI_SetAgbCartridgeFastestRomCycle
`

## 履歴

2005/03/01 リンク追加
2004/07/01 名前変更。1→1st
2004/05/25 名前変更。Cartridge をつけた。
2003/12/18 初版