#N canvas 117 22 836 517 10;
#X obj 563 249 u_stereo e_alias ali1;
#X obj 563 170 osc~ 220;
#X msg 686 225 freq \$1;
#X obj 563 325 soundoutput;
#X obj 624 170 osc~ 280;
#X floatatom 686 205 5 0 0 0 - - -;
#N canvas 278 371 952 714 REFERENCE 0;
#X text 24 434 Tags:;
#X text 24 31 Name: u_stereo;
#X text 24 294 Description: A quick way to convert a mono effect into
a stereo effect. Works for effects with 1 audio in and 1 audio out.
;
#X text 24 364 See also: [u_robinpoly] [u_makepoly];
#X text 59 434 Audio \, Utility;
#X text 24 61 Summary: Convert a mono effect to stereo.;
#X text 24 144 Inlet 0: Audio input signal left.;
#X text 24 164 Inlet 1: Audio input signal right.;
#X text 24 234 Outlet 0: Audio output signal left.;
#X text 24 254 Outlet 1: Audio output signal right.;
#X text 24 91 Argument 0: '<NAME>' - Unique name for each instance
of object.;
#X text 24 184 Inlet 2: Connection to the original object's control
inlet. Parameters depends on the effect used.;
#X coords 0 -1 1 1 450 450 1 10 10;
#X restore 15 58 pd REFERENCE;
#X obj 15 28 cnv 15 450 20 empty empty empty 20 12 0 14 -261234 -66577
0;
#X obj 18 30 u_stereo;
#X text 508 494 RjDj Library (https://github.com/rjdj/rjlib) - 2011
;
#X text 89 29 - convert a mono effect to stereo;
#X text 471 57 Example:;
#X connect 0 0 3 0;
#X connect 0 1 3 1;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 0 2;
#X connect 4 0 0 1;
#X connect 5 0 2 0;
