# MO_BlitFrameSoundOnePacket

## 構文

  `#include <nitro/mobiclip.h>`
  `u32 MO_BlitFrameSoundOnePacket ( `MOHandle` handle, s16* outSoundBuffer );`

## 説明

解凍されたカレントサウンドのパケットをユーザバッファへblit転送します。
出力は16ビットPCM形式です。
不要なコピーを避けるには、outSoundBuffer で現在再生中の（循環している）サウンドバッファのダイレクトアドレスを指定して下さい。

## 引数

handle | 有効なムービーのハンドル。
outSoundBuffer | サウンドフレームの転送先のポインタ。

## 返り値

エラーがない場合は"1"、使用可能なオーディオパケットがこれ以上ないか、もしくはハンドルが `MO_INVALID_HANDLE` の場合は"0"。

## 参照

`MO_SkipFrameSoundOnePacket`

## 履歴

2008/03/03 初版