G3*_MultMatrix33

# G3*_MultMtx33

## C Specification

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_MultMtx33(const MtxFx33* m);

      // Below are APIs for creating the display list (command list)
      void G3B_MultMtx33(GXDLInfo* info, const MtxFx33* m);
      void G3C_MultMtx33(GXDLInfo* info, const MtxFx33* m);
      void G3BS_MultMtx33(GXDLInfo* info, const MtxFx33* m);
      void G3CS_MultMtx33(GXDLInfo* info, const MtxFx33* m);

## Arguments

info | Command List Information
`m` | Pointer to the matrix to be multiplied

## Return Values

None.

## Description

This function premultiplies the current matrix by a 3x3 matrix. Each element of the matrix is a signed fixed-point number (sign + 19-bit integer + 12-bit decimal). If the current matrix is `C`, then the new matrix, `Cnew`, is in the format shown below.

## See Also

`G3*_MtxMode, G3*_Identity, G3*_LoadMtx43, G3*_LoadMtx44, G3*_MultMtx43, G3*_MultMtx44, G3_MultTransMtx33.html, G3*_PushMtx, G3*_PopMtx, G3*_StoreMtx, G3*_RestoreMtx, G3*_Scale, G3*_Translate`

## Revision History

01/19/2004 Initial version.