G2_Direct3

# G3*_Direct3

## C Specification

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_Direct3(int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);

      // Below are APIs for creating the display list (command list):
      void G3B_Direct3(GXDLInfo* info, int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);
      void G3C_Direct3(GXDLInfo* info, int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);
      void G3BS_Direct3(GXDLInfo* info, int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);
      void G3CS_Direct3(GXDLInfo* info, int op, u32 param0, u32 param1, u32 param2);

## Arguments

op | Geometry command (`G3OP_****` macro defined in `g3.h`)
param0 | Parameter
param1 | Parameter
param2 | Parameter

## Return Values

None.

## Description

This function specifies the geometry command directly. A command with three arguments must be set in `op`.

## See Also

`G3_Direct0, G3_Direct1, G3_Direct2`

## Revision History

01/19/2004 Initial version

CONFIDENTIAL