# CARD_GetCacheFlushFlag

## Syntax

  `#include <nitro/card.h>`
  `void CARD_GetCacheFlushFlag(BOOL *icache, BOOL *dcache);`

## Arguments

icache | Pointer that stores that instruction cache's auto-invalidation flag. If not necessary, specify `NULL`.
dcache | Pointer that stores that data cache's auto-invalidation flag. If not necessary, specify `NULL`.

## Return Values

None.

## Description

Finds out whether the invalidation process to flush the cache will take place automatically when a process to load ROM data occurs inside the library.
For details, see the description of the `CARD_SetCacheFlushFlag` function.

## See Also

`CARD_SetCacheFlushFlag`

## Revision History

2008/12/05 Initial version.

CONFIDENTIAL