# CAMERA_SetRebootCallback

## 構文

  `#include <twl/camera.h>`
  `void CAMERA_SetRebootCallback(CAMERAIntrCallback callback);`

## 引数

callback | カメラの再起動処理完了後に呼び出すコールバック関数

## 返り値

なし

## 説明

カメラの再起動処理完了後に呼び出すコールバック関数を設定します。
カメラの再起動処理とは、ライブラリ内部でカメラが誤作動を起こしたことが確認できた場合に、自動的に実行される処理となります。
再起動処理では、誤作動が発生した直前のカメラ設定の復旧を行いますが、誤作動の直前までキャプチャを行っていたとしてもキャプチャの開始までは行いません。
ラインバッファのクリアやキャプチャの開始については、本関数で指定したコールバック関数の中で行うようにしてください。

## 参照

`CAMERA_ClearBuffer、CAMERA_StartCapture`

## 履歴

2008/06/26 初版