# WM_InitWirelessCounter

## 構文

      #include <nitro/wm.h>

      WMErrCode WM_InitWirelessCounter( WMCallbackFunc callback );

## 引数

callback | 非同期処理が完了した時に呼び出されるコールバック関数を指定します。 このコールバックは割り込みハンドラ内から呼び出されます。

## 返り値

WMErrCode列挙型の処理結果を返します。

## 説明

送受信フレームなどのカウンタを初期化します。 APIの戻り値がWM_ERRCODE_OPERATINGであった場合、カウンタ初期化処理が完了した後にコールバックが発生します。

## 参照

`WM_GetWirelessCounter`

## 履歴

2005/06/08 コールバックが割り込みハンドラから呼び出される旨を補足
2004/10/22 返り値の型を変更
2004/08/11 初版