# PM_SetSleepCallbackInfo

## 構文

      #include <nitro/spi.h>

      void PM_SetSleepCallbackInfo(
      　　　　 PMSleepCallbackInfo* info,
      　　　　 PMSleepCallback callback,
      　　　　 void* arg );

## 引数

info | セットコールバック情報構造体へのポインタ
callback | コールバック関数
arg | コールバックの引数

## 返り値

なし。

## 説明

スリープモードのコールバック情報を設定します。

コールバック関数 callback と、その引数 arg を、 info で示したコールバック情報構造体 に登録します。そして、この info を指定することでスリープモードのコールバック登録を行います。

内部では、info のメンバに callback と arg をセットするだけの処理を行っています。

## 参照

`PM_Init, PM_GoSleepMode,
PM_AppendPreSleepCallback, PM_PrependPreSleepCallback,
PM_AppendPostSleepCallback, PM_PrependPostSleepCallback
`

## 履歴

2005/09/14 `PM_SetSleepCallback` → `PM_SetSleepCallbackInfo
` 2004/10/06 初版