# G2S_GetBG3ScrPtr

## 構文

      #include <nitro/gx/g2.h>

      void *G2S_GetBG3ScrPtr();

## 引数

なし

## 返り値

BG3のスクリーンの格納領域へのポインタ

## 説明

サブ2DエンジンのBG3スクリーンデータのベースへのポインタを返します。つまり返り値は、

キャラクタＢＧの場合：

> `HW_DB_BG_VRAM` + （`G2S_SetBG3ControlText()` 等で指定した`GXBGScrBase`列挙型の値名の末尾の値）

ビットマップBGの場合：

> `HW_DB_BG_VRAM` + （`G2S_SetBG3Control256Bmp()` 等で指定した`GXBGBmpScrBase`列挙型の値名の末尾の値）

になります。

## 参照

G2S_SetBG3ControlText, ... , G2S_SetBG3Priority, G2S_BG3Mosaic, G2S_GetBG3CharPtr, G2S_SetBG3Offset

## 履歴

Ver. 2004/02/09